

POLLADAS. [.] es el ack en nmap



+

Texto

Descripción generada automáticamente

Bootp antecesor de DHCP, sabe cual es el servicio y le manda una petición si la responde está abierto sino está cerrado, por eso tarda tanto porque se queda esperando un tiempo una respuesta.



-m enables automatic detection of protocols.

NO hace falta poner el puerto porque telnet esta en el 23 que es el que queremos

Texto


Descripción generada automáticamente

Comando para ver el estado de servicio de openvas: sudo /etc/init.d/openvas-server status

Iniciar el servicio:

Texto

Descripción generada automáticamente



Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación

Descripción generada automáticamente

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Chat o mensaje de texto

Descripción generada automáticamente

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Correo electrónico

Descripción generada automáticamente